全自动洗鞋机技术参数

1、机身坚固耐用，高脱运行平稳可靠,高效清洗手术鞋的污渍；

2、根据日常使用环境，预设三种不同程度的清洗程序和备用清洗程序，高效清除滋生在鞋内的细菌；

3、多组毛刷呈 360 度范围内均布以及水对流冲洗。

4、清洗内筒呈水平方向布置；

5、智能清洗电脑液晶显示，一键完成清洗程序；

6、清洗的过程中可以完成消毒（高温消毒，外置消毒液消毒，紫外线全程清洗消毒）；

7、需有三个清洗程序：18分钟、29分钟、59分钟；以及备用定制清洗程序。

8、功率1.5KW，消毒功率12KW，设备消毒分为:高温消毒（AO值第三方检测认证），内置投放84泡腾片消毒，外置84消毒液倒入口，紫外蓝光消毒。

9、外形尺寸：长885X宽900X高1350mm