**负压担架技术参数**

（1）展开尺寸≥（L×D×H）：1900mm×680mm×500mm

（2）内部电源：DC 12V；

（3）换气量：≥50L/min；

（4）负压值：≥15Pa（2min内）；

（5）气溶胶漏过率：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率不小于99.99%；

（6）噪音等级：≤65dB（A）；

（7）充电时间：约8h；

（8）放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间大于等于4个小时；

（9）报警：低压力和低电量报警；