**GE-DR维保服务项目**

1、保修 GE\_DR一年（除外X 线球管、探测器）

2、保修期内不少于4次的常规保养，

3、响应时间≤24h、工程师到场时间≤48h，

4、全年开机率≥95%。