**2.3毫米0度高清小关节镜技术参数**

**一、全晰颞颌关节镜（原装进口）**

1. 2.3mm，0度高清关节镜,同品牌具备直径有4.0mm,2.7mm,2.3mm,1.9mm等多种选择，满足颞颌关节，肘关节，指关节等多种关节手术；

2. 有效景深范围5-80mm；

3. 蓝宝石玻璃镜面，激光焊接；

4. 可高温高压消毒；

4. 内镜自带多种光纤转接头，种类≥2种

**二、颞颌关节镜附件以及器械（原装进口）**

1. 与关节镜为同一品牌

2. 3.2mm关节镜套管

3. 配套3.2mm关节镜套管使用的钝头闭孔器

4. 配套3.2mm关节镜套管使用的穿刺锥

5. 杯状钳 1把

6. 探针 1把