**正压通气治疗机技术参数**

**适用范围：**适用于为体重超过13 kg(或在 iVAPS 模式下体重超过 30 kg) 且患有呼吸功能不全或阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)的患者提供无创通气。

**通气模式：**CPAP,S,T,S/T（可选iBR）,PAC,iVAPS（包含iBR功能，可选autoEPAP）

**参数设置**

IPAP:4-30cmH2O

EPAP:2-IPAPcmH2O

CPAP:4-20cmH2O

通气量：1-30L/min（iVAPS模式）

备用频率：5-50次/分钟

吸气时间：0.3-4s，具备TiControl功能

触发/切换灵敏度：各5档可调，非常低/低/中等/高/非常高

压力上升时间：Min，150-900ms（50ms步长）

**参数监测**

压力：2-30cmH2O

潮气量：0-4000ml

分钟通气量：0-30L/min

呼吸频率：0-50次/分钟

漏气量：0-120L/min

吸呼比：1:100-2:1

吸气时间：0.1-4S

自主触发切换百分比、AHI、SpO2和心率 （当连接血氧模块时）