**电煎微压循环包装煎药机技术参数**

1.外壳采用不锈钢材质，无任何电镀，喷漆等技术掩盖，符合药品，食品卫生规范

2．数字化总线控制，数字化显示，设计先进，性能稳定。煎药和包装自动操作

\*3．煎药包装一体化，玻璃缸锅体，一目了然

\*4，加热煎煮沸腾后、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗

\*5.微压煎煮，无药味挥发，具有先煎后下功能

6.同时可煎二个不同的处方。煎药防干烧功能.

\*7、具有气动回流煎煮，定时循环搅拌功能

8.具有定时设定控制功能，控制精度更高

9．一次煎药量(付) 12\*2

10．煎药锅容量(ml) 20000\*2

11．煎药功率( W) 1600\*2

12.包装功率：800W

13.电压：AC220V

\*14.包装量：70-250ML以不高于5ML为变量可调

\*15.包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示

16.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定

17.包装平均速度不小于8袋/分

18. 厂家具有ISO9001：2000质量管理体系认证，

19．整机重量（㎏） 105

20．外形尺寸(㎜) （长×宽×高）850×500×1230